<!--This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA) with Design Exception 1.0-->
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOIC127P599X175-8N">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="REF102AU">
<pin name="COM"/>
<pin name="NR"/>
<pin name="TRIM"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="REF102AU" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="REF102AU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC127P599X175-8N">
<connects>
<connect gate="A" pin="COM" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="NR" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="TRIM" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="VOUT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Purchase-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/REF102AU/?ref=eda"/>
<attribute name="Digi-Key_Part_Number" value="296-41381-2-ND"/>
<attribute name="MF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="Package" value="SOIC-8 Texas Instruments"/>
<attribute name="Description" value="
2.5-ppm/C drift, 10-V precision voltage reference 8-SOIC
"/>
<attribute name="MP" value="REF102AU"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
