<!--This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA) with Design Exception 1.0-->
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-14N">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TL074IDR">
<pin name="1IN+" direction="in"/>
<pin name="1IN-" direction="in"/>
<pin name="2IN+" direction="in"/>
<pin name="2IN-" direction="in"/>
<pin name="3IN+" direction="in"/>
<pin name="3IN-" direction="in"/>
<pin name="4IN+" direction="in"/>
<pin name="4IN-" direction="in"/>
<pin name="VCC+" direction="pwr"/>
<pin name="VCC-" direction="pwr"/>
<pin name="1OUT" direction="out"/>
<pin name="2OUT" direction="out"/>
<pin name="3OUT" direction="out"/>
<pin name="4OUT" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TL074IDR" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="TL074IDR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC127P600X175-14N">
<connects>
<connect gate="A" pin="1IN+" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="1IN-" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="1OUT" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2IN+" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="2IN-" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="2OUT" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="3IN+" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="3IN-" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="3OUT" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="4IN+" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="4IN-" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="4OUT" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="VCC+" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="VCC-" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Purchase-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/TL074IDR/?ref=eda"/>
<attribute name="Digi-Key_Part_Number" value="296-15000-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="Package" value="SOIC-14 Texas Instruments"/>
<attribute name="Description" value="
Quad Low-Noise JFET-Input General-Purpose Operational Amplifier 14-SOIC -40 to 85
"/>
<attribute name="MP" value="TL074IDR"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
