<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOIC127P590X140-14N">
<description>14-SOIC, 1.27 mm pitch, 5.90 mm span, 8.60 X 3.85 X 1.40 mm body
&lt;p&gt;14-pin SOIC package with 1.27 mm pitch, 5.90 mm span with body size 8.60 X 3.85 X 1.40 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="V3046M">
<pin name="Q1C"/>
<pin name="Q1B"/>
<pin name="Q1E/Q2E"/>
<pin name="Q2B"/>
<pin name="Q2C"/>
<pin name="Q3B"/>
<pin name="Q3E"/>
<pin name="Q5C"/>
<pin name="Q5E"/>
<pin name="Q5B"/>
<pin name="Q4C"/>
<pin name="Q4E"/>
<pin name="Q4B"/>
<pin name="Q3C"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="V3046M" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="V3046M"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOIC-14" package="SOIC127P590X140-14N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="Q1B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1E/Q2E" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2B" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2C" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3B" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3C" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3E" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4C" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4E" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Q5B" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q5C" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q5E" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
